# IStarIOCheck 使用手册

**2023/08/29**

**Rev** 1.0

**Document Control Log**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Tool Version | Date | Change Owner | Change Summary |
| 1.0 | 1.2.1.1 | 2023/08/29 | Ni-Jiajie | Creatation |

目录

[IStarIOCheck 使用手册 1](#_Toc144209093)

[1 简介 3](#_Toc144209094)

[2 使用方法 4](#_Toc144209095)

## 简介

本文档主要介绍了IStarIOCheck 工具，该工具用于检测IStar机箱各卡槽IO接口是否正常，使用时请务必确保机箱各Slot未插卡（虽然该工具能检测机箱Slot插卡情况，但不排除发生意外情况），开始检测后需要工程师自行用万用表量测，并根据测量值判断结果。

## 使用方法

1. 正确连接IPC和Test并启动，打开IOCheck工具；
2. IOCheck工具上的“机箱”下拉栏中会根据主机连接的测试机数量显示数字；
3. 选择需要检测的机箱；
4. 点击“查询状态”按钮，此时未连接插卡的Slot的勾选框会被选中；
5. 点击“诊断”按钮；
6. 未插卡的Slot插槽会被上电，需要人工使用万用表测量查看接口；
7. 点击“停止诊断”后下电，结束检查。

图形用户界面, 文本

描述已自动生成图片包含 长凳, 游戏机, 电路, 电脑

描述已自动生成