# IStar读写校准信息帮助手册

**2024/01/03**

**Rev** 1.0

**Document Control Log**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Change Owner | Change Summary |
| 1.0 | 2024/01/03 | Ni-Jiajie | Creatation |

目录

[IStar读写校准信息帮助手册 1](#_Toc155168476)

[1. 读取校准信息 3](#_Toc155168477)

[2. 写入校准信息 5](#_Toc155168478)

## 读取校准信息

1. 进入维护模式，点击“校准”按钮；



1. 选择需要读取校准信息的对应机台后，点击“校准Flahs”按钮。（若未选择机台，默认读取Chassis 0内的数据）；



1. 打开校准信息面板后，对应机台的校准信息会显示在面板上；



## 写入校准信息

1. 同读取校准信息步骤打开“校准信息面板”；
2. 为了防止客户私自修改板卡信息，此时面板中的“板卡”，“板卡号”，“板卡版本”和“序列号”为只读状态，为生产填入对应信息设置了解锁只读状态的后门；
3. 打开后门方法（重要请勿泄露）：以1-2-1-3-1-4的顺序点击图中标示的文本区域；



1. 打开后门后，解锁只读状态，所有校准信息均可填写，填写相关校准信息后点击“写入Flahs”按钮，弹出“写入成功”的弹窗即可完成校准信息的录入。

